<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LQFP_80">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="W5100">
<pin name="RSET_BG" direction="out"/>
<pin name="VCC3V3A_1" direction="pwr"/>
<pin name="NC_1" direction="nc"/>
<pin name="GNDA_1" direction="pwr"/>
<pin name="RXIP" direction="in"/>
<pin name="RXIN" direction="in"/>
<pin name="VCC1V8A_1" direction="pwr"/>
<pin name="TXOP" direction="out"/>
<pin name="TXON" direction="out"/>
<pin name="GNDA_2" direction="pwr"/>
<pin name="1V8_OUT" direction="out"/>
<pin name="VCC3V3D_1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDD_1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1V8D_1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1V8D_2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDD_3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3V3D_2" direction="pwr"/>
<pin name="DATA_7"/>
<pin name="DATA_6"/>
<pin name="DATA_5"/>
<pin name="DATA_4"/>
<pin name="DATA_3"/>
<pin name="DATA_2"/>
<pin name="DATA_1"/>
<pin name="DATA_0"/>
<pin name="/SCS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SEN" direction="in"/>
<pin name="GNDD_4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1V8D_3" direction="pwr"/>
<pin name="TEST_MODE_3" direction="in"/>
<pin name="TEST_MODE_2" direction="in"/>
<pin name="TEST_MODE_1" direction="in"/>
<pin name="TEST_MODE_0" direction="in"/>
<pin name="ADDR_14" direction="in"/>
<pin name="ADDR_13" direction="in"/>
<pin name="ADDR_12" direction="in"/>
<pin name="ADDR_11" direction="in"/>
<pin name="ADDR_10" direction="in"/>
<pin name="GNDD_5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3V3D_3" direction="pwr"/>
<pin name="ADDR_9" direction="in"/>
<pin name="ADDR_8" direction="in"/>
<pin name="ADDR_7" direction="in"/>
<pin name="ADDR_6" direction="in"/>
<pin name="ADDR_5" direction="in"/>
<pin name="ADDR_4" direction="in"/>
<pin name="ADDR_3" direction="in"/>
<pin name="ADDR_2" direction="in"/>
<pin name="ADDR_1" direction="in"/>
<pin name="ADDR_0" direction="in"/>
<pin name="/CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="/WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NC_2" direction="nc"/>
<pin name="NC_3" direction="nc"/>
<pin name="NC_4" direction="nc"/>
<pin name="OPMODE_0" direction="in"/>
<pin name="OPMODE_1" direction="in"/>
<pin name="OPMODE_2" direction="in"/>
<pin name="LINK_LED" direction="out"/>
<pin name="SPD_LED" direction="out"/>
<pin name="GNDD_6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1V8D_4" direction="pwr"/>
<pin name="FDX_LED" direction="out"/>
<pin name="COL_LED" direction="out"/>
<pin name="RX_LED" direction="out"/>
<pin name="TX_LED" direction="out"/>
<pin name="VCC1V8A_2" direction="pwr"/>
<pin name="XTLN" direction="in"/>
<pin name="XTLP" direction="out"/>
<pin name="GNDA_3" direction="pwr"/>
<pin name="NC_5" direction="nc"/>
<pin name="NC_6" direction="nc"/>
<pin name="NC_7" direction="nc"/>
<pin name="MOSI" direction="in"/>
<pin name="MISO" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="W5100" prefix="IC">
<description>W5100 - Hardwired TCP/IP + MAC + PHY - www.WIZnet.co.kr</description>
<gates>
<gate name="IC" symbol="W5100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP_80">
<connects>
<connect gate="IC" pin="/CS" pad="55"/>
<connect gate="IC" pin="/INT" pad="56"/>
<connect gate="IC" pin="/RD" pad="58"/>
<connect gate="IC" pin="/RESET" pad="59"/>
<connect gate="IC" pin="/SCS" pad="29"/>
<connect gate="IC" pin="/WR" pad="57"/>
<connect gate="IC" pin="1V8_OUT" pad="11"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_0" pad="54"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_1" pad="53"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_10" pad="42"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_11" pad="41"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_12" pad="40"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_13" pad="39"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_14" pad="38"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_2" pad="52"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_3" pad="51"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_4" pad="50"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_5" pad="49"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_6" pad="48"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_7" pad="47"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_8" pad="46"/>
<connect gate="IC" pin="ADDR_9" pad="45"/>
<connect gate="IC" pin="COL_LED" pad="71"/>
<connect gate="IC" pin="DATA_0" pad="26"/>
<connect gate="IC" pin="DATA_1" pad="25"/>
<connect gate="IC" pin="DATA_2" pad="24"/>
<connect gate="IC" pin="DATA_3" pad="23"/>
<connect gate="IC" pin="DATA_4" pad="22"/>
<connect gate="IC" pin="DATA_5" pad="21"/>
<connect gate="IC" pin="DATA_6" pad="20"/>
<connect gate="IC" pin="DATA_7" pad="19"/>
<connect gate="IC" pin="FDX_LED" pad="70"/>
<connect gate="IC" pin="GNDA_1" pad="4"/>
<connect gate="IC" pin="GNDA_2" pad="10"/>
<connect gate="IC" pin="GNDA_3" pad="77"/>
<connect gate="IC" pin="GNDD_1" pad="13"/>
<connect gate="IC" pin="GNDD_2" pad="14"/>
<connect gate="IC" pin="GNDD_3" pad="17"/>
<connect gate="IC" pin="GNDD_4" pad="32"/>
<connect gate="IC" pin="GNDD_5" pad="43"/>
<connect gate="IC" pin="GNDD_6" pad="68"/>
<connect gate="IC" pin="LINK_LED" pad="66"/>
<connect gate="IC" pin="MISO" pad="27"/>
<connect gate="IC" pin="MOSI" pad="28"/>
<connect gate="IC" pin="NC_1" pad="3"/>
<connect gate="IC" pin="NC_2" pad="60"/>
<connect gate="IC" pin="NC_3" pad="61"/>
<connect gate="IC" pin="NC_4" pad="62"/>
<connect gate="IC" pin="NC_5" pad="78"/>
<connect gate="IC" pin="NC_6" pad="79"/>
<connect gate="IC" pin="NC_7" pad="80"/>
<connect gate="IC" pin="OPMODE_0" pad="63"/>
<connect gate="IC" pin="OPMODE_1" pad="64"/>
<connect gate="IC" pin="OPMODE_2" pad="65"/>
<connect gate="IC" pin="RSET_BG" pad="1"/>
<connect gate="IC" pin="RXIN" pad="6"/>
<connect gate="IC" pin="RXIP" pad="5"/>
<connect gate="IC" pin="RX_LED" pad="72"/>
<connect gate="IC" pin="SCLK" pad="30"/>
<connect gate="IC" pin="SEN" pad="31"/>
<connect gate="IC" pin="SPD_LED" pad="67"/>
<connect gate="IC" pin="TEST_MODE_0" pad="37"/>
<connect gate="IC" pin="TEST_MODE_1" pad="36"/>
<connect gate="IC" pin="TEST_MODE_2" pad="35"/>
<connect gate="IC" pin="TEST_MODE_3" pad="34"/>
<connect gate="IC" pin="TXON" pad="9"/>
<connect gate="IC" pin="TXOP" pad="8"/>
<connect gate="IC" pin="TX_LED" pad="73"/>
<connect gate="IC" pin="VCC1V8A_1" pad="7"/>
<connect gate="IC" pin="VCC1V8A_2" pad="74"/>
<connect gate="IC" pin="VCC1V8D_1" pad="15"/>
<connect gate="IC" pin="VCC1V8D_2" pad="16"/>
<connect gate="IC" pin="VCC1V8D_3" pad="33"/>
<connect gate="IC" pin="VCC1V8D_4" pad="69"/>
<connect gate="IC" pin="VCC3V3A_1" pad="2"/>
<connect gate="IC" pin="VCC3V3D_1" pad="12"/>
<connect gate="IC" pin="VCC3V3D_2" pad="18"/>
<connect gate="IC" pin="VCC3V3D_3" pad="44"/>
<connect gate="IC" pin="XTLN" pad="75"/>
<connect gate="IC" pin="XTLP" pad="76"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
